**Technische beschrijving : Type VBK - VBKD**

Vrijstaande zitbank (enkel VBK - dubbel VBKD), met kleerhakenlijst gemaakt uit stalen frame 40 x 25 x 2 mm, hoogte 1740 mm, diepte VBK = 446 mm,

VBKD = 892 mm. Hart op hart maximaal 900 mm (onderlinge afstand) te plaatsen. Voetsteunen zijn voorzien van in de hoogte verstelbare kunststof pootjes.

De uiteinden van de profielen worden afgewerkt met zwarte kunststofdoppen.

Uitvoering droge/vochtige ruimtes :

Stalen buisprofielen met anti-corrosie behandeling zerozinc steel primer, afgewerkt met een epoxy polyester coating donkergrijs Ral 7043, wit RAL 9010 of zwart RAL 9005, mat fijn structuur. (> 400 uren zoutneveltest)

Uitvoering natte ruimtes :

Thermisch verzinkt stalen buisprofielen met anti-corrosie behandeling zerozinc primer, afgewerkt met een epoxy polyester coating donkergrijs Ral 7043, wit RAL 9010 of zwart RAL 9005, mat fijn structuur. (> 1000 uren zoutneveltest)

Optie : schoenrek uit 3 aluminium geanodiseerde buisprofielen bevestigd op een stalen verbindingssteun.

Kleerhakenlijst bestaande uit een opliggend naturel geanodiseerd aluminium (A20) buisprofiel diameter 30 mm voorzien van enkel of dubbele zwarte kunststof jashaken.

Voor een optimale veiligheid worden de jashaken in de lengterichting van het profiel ofwel naar de muur gericht. Hartafstand enkele jashaken = 100 m , dubbele jashaken 200 mm. De uiteinden worden mooi afgewerkt met zwarte kunststof einddoppen.

Zitting uit massieve kunststofplaat (HPL) dikte 18 mm, rondom gefreesd.

Breedte zitvlak = 400 mm, zithoogte = 450 mm.

Totale breedte (zitvlak incl.) : VBK = 470 mm, VBKD = 940 mm

Variant : zitvlak uit 2 latten (2 x 190 mm) , totale breedte zitvlak = 400 mm

Maximale zitbank zonder naden = 2800 mm.

Deze massieve kunststof zitbank is verkrijgbaar in 14 standaardkleuren.

Optie : rugleuning in HPL 13 mm, hoogte = 180 mm.