**Technische beschrijving : Type WKA.b**

Wandkleerhakenlijst bestaande uit een opliggend naturel geanodiseerd (A20) aluminium buisprofiel diameter 30 mm voorzien van dubbele zwarte kunststof jashaken. Per dubbele jashaak wordt er een kunststof stickerhouder voorzien afgewerkt met een plexi afdekplaatje 40 x 50 mm. Keuze uit 4 sticker-categorieën (letters, cijfers, dieren of symbolen).

Voor een optimale veiligheid worden de dubbele jashaken in de lengterichting van het buisprofiel gericht. Hartafstand dubbele jashaken 185 mm. De uiteinden worden mooi afgewerkt met zwarte kunststof einddoppen.

Bij lengtes > 3m worden de buisprofielen met elkaar verbonden door een kunststof koppel stuk ingewerkt in het profiel.

Wandbevestiging met stalen buisprofiel 40 x 10 x 2 mm, hart op hart maximaal 1000 mm (onderlinge afstand) te plaatsen. De stalen ophangsteunen worden onzichtbaar bevestigd aan de muur.

Totale diepte wandkleerhakenlijst : 71 mm.

Uitvoering droge/vochtige ruimtes :

Stalen buisprofielen met anti-corrosie behandeling zerozinc steel primer, afgewerkt met een epoxy polyester coating donkergrijs Ral 7043, wit RAL 9010 of zwart RAL 9005, mat fijn structuur. (> 400 uren zoutneveltest)