**Technische beschrijving : Lockerkasten Type K.mv**

De kasten worden opgebouwd tot een uiterst stabiel geheel met gebruikmaking van alle nodige versterkingen, bevestigingen in roestvrije en onderhoudsarme materialen.

**Modellen :**

Type K.mvl3 : B 660 - B 990 : lage kast met 3 lockerkasten per kolom

Type K.mvh4 : B 660 - B 990 : hoge kast met 4 lockerkasten per kolom

Type K.mvh5 : B 660 - B 990 : hoge kast met 5 lockerkasten per kolom

Opties : aluminium zelfklevend nummerplaatje, schuin dak

**Afmetingen :**

Totale hoogte incl. sokkel : 1940 mm / 1202 mm

Totale diepte : 520 mm , netto 480 mm

Kastgeheel ‘hoog’ : H x B x D : 1850 x 660 / 990 x 500 mm

Kastgeheel ‘laag’ : H x B x D : 1100 x 660 / 990 x 500 mm

Breedte per kolom : 330 mm (netto doorgang : 290 mm)

**Materiaal :**

De metalen corpus is inwendig gegalvaniseerd met 15 jaar anti corrosie garantie tegen doorroesten. (garantie voorwaarden op aanvraag). Gesloten profielen, 100 % verzinkt met 275 g zinklaag per m². Dubbelzijdig gecoat dikte 70 µm. De kastdeuren (DIN R) zijn gemaakt uit massieve kunststofplaat HPL 12 mm met ‘hoge stootvastheid’. Alle randen gebroken en voorzien van roestvrijstalen scharnieren. Kastsokkel : HPL 8 mm met kunststof verstelbare pootjes.

**Montage :**

De metalen lockerkasten worden geplaatst op een HPL sokkel met in de hoogte verstelbare pootjes (H = 90 mm), afgewerkt met plint in HPL. De 2 of 3 delige kastgehelen worden aan elkaar geschroefd met roestvrije bevestigingsmaterialen. (demonteerbaar)

**Sluitsystemen :**

Cilinderslot : standaard
Draaiknop met voorziening voor hangslot excl. hangslot : standaard
Mechanisch of elektronisch codeslot : meerprijs

**Kleuren :**

Corpus : Gebroken wit
Deuren en plinten : keuze uit 3 standaard kleuren (wit, lichtgrijs, antracietgrijs)